MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 
odbor životního prostředí Masarykovo nám 1 
Střed 
337 20 Rokycany 

Vaše značka 

Naše značka 5127 - 3/0ŽP/06 

Vyřizuje Tůmovál249 

Rokycany 29.1.2007

VEREJNA VYHLASKA 
Rozhodnutí 
Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci výstavby 1. etapy kanalizace v obci Dobřív. 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle ust. § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
o b c i Dob ř í v , 337 01 Rokycany (IČO 00258679) povolení 
dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů a dle ust. § 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ke stavbě 1. etapy kanalizace v obci Dobřív. Stavba bude vybudována na p. p. KN č. 1458/2, 1458/1,710/1, 154, 1517, 1394, 1392/1, 146, 1460/1, 1474/13, 1135/1, 1472/1, 1102/2, 1102/7 v kat. území Dobřív, č. hg. pořadí 1-10-01-016, č. hg. rajonu 623, Plzeňská kraj, orientační určení polohy 
	vodního díla souřadnicemi X = - 800959 	Y = - 1077586 
Celková délka kanalizačního sběrače je 3429 m v profilech DN 200, 250 a 300 mm. Součástí stavby je prefabrikovaná čerpací jímka, tvořená dvěma podzemními nádržemi obsahu 43 m3. 
Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15, odst. 3 zákona o vodách za dodržení těchto podmínek a povinností: 
1/ Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla zpracována v srpnu 2006 fy SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35, Plzeň za dodržení platných bezpečnostních předpisů, předpisů na ochranu zdraví pracujících a jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované stavby a dle příslušných technickým norem. 
	2/ 	Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních zařízení a vedení a 
při realizaci staveb bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při soubězích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem. 
	3/ 	Stavba bude zahájena v srpnu 2007 a dokončena do konce roku 2009, bude provedena 
právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním (ve smyslu § 44 stavebního zákona). 
IČO:00259 047, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115 Úřední dny: ponděli a středa od 7.30 do 17.00 hodin 

Č.j. 5127-3/0ŽPI06 ze dne 29.1. 2007 

- 2 - 

	4/ 	Veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem. 
	5/ 	Stavebník nejméně 2 týdny předem ohlásí začátek zemních prací na adresu: Západočeské 
muzeum Plzeň, odd. záchranných archeologických výzkumů, Koterovská 162, Plzeň. Případný archeologický nález při provádění zemních prací bude okamžitě nahlášen tamtéž. Odbornému pracovníkovi bude umožněn dohled a záchranný archeologický výzkum. 
	6/ 	Všechny pozemky stavbou dotčené budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, 
vzniklé škody na kulturách nebo nemovitostech budou investorem uhrazeny dle platných směrnic, vlastníci budou přizváni k předání díla po jeho dokončení. 
	7/ 	Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Rokycany č. j 642/04 ze dne 
26. 10. 2004: 
stavba bude umístěna dle předložené PD, veškeré změny budou konzultovány se zástupcem SÚS Rokycany 
stoka C v silnici II/117 a III/ll727 bude umístěna tak, aby šachty nebyly přejížděny koly vozidel 
výkopový materiál bude nahrazen vhodným materiálem, což se promítne v dalším stupni PD 
navržený zpětný zához rýh po provedení pokládky kanalizačního řadu bude v souladu s TP 146. Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací 
v místě živic: konstrukční vrstvy silnic III/l1727 a II/117 budou navrženy v dalším stupni PD a budou předloženy SÚS Rokycany k odsouhlasení 
v místě dlažby: silnice III/ll727 bude konečná úprava provedena ve složení: kamenivo netříděné frakce 16/32 v tI. 40 cm, dále bude položena žulová dlažba d pískového lože tI. 3cm 
v dalším stupni PD nutno počítat s provedením zkoušek zhutnění, dosahovaná hodnota zhutnění musí odpovídat hodnotám příslušných ČSN a platných předpisů 
po provedení pokládky konečné obrusné vrstvy dotčeném úseku silnic III/l1727 a II/l17 bude styková spára zalita asfaltovou emulzí s posypem s jemným materiálem, což se promítne v dalším stupni 
bude zajištěn přesah obrusné vrstvy přes stávající souvrství konstrukčních vrstev silnic III/l1727 a II/117 v šířce min. 30 cm, což se promítne v dalším stupni PD 
v případě, že bude kanalizace umístěna tak, že bude zbývat 1 m ke krajnici jízdního pruhu, bude provedena nová konečná obrusná vrstva v celé šíři výkopu + přesah 30 cm + zbytek ke kraji jízdního pruhu 
další stupeň bude obsahovat návrh dopravního řešení pro provádění stavby 
při provádění stavebních prací bude zachován jeden jízdní pruh o min š. 3,5 m 
dopravní označení omezení sil. Provozu bude odsouhlaseno DI POLICIE Rokycany odbor dopravy MěÚ Rokycany bude požádán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnic III/ll727 a II/117 a dále bude požádán o stanovení dopravního značení omezení silničního provozu ( k žádosti doložit stanovení konečných technických podmínek SÚS Rokycany pro provádění stavby, termín provádění stavby, zhotovitele stavby, zodpovědnou osobu + telefonní spojení a souhlas DI POLICIE Rokycany) 
před vydáním stavebního povolení pro stavbu uzavře investor stavby se SÚS Rokycany smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
po skončení stavby budou na SÚS Rokycany výkresy skutečného provedení stavby 
IČO:00259 047, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115 Úřední dny: pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hodin 

č.j. 5127-3/0ŽP/07zedne 29.1.2007 

- 3 - 

před započetím stavby doporučujeme provést geologický průzkum, který zamezí případným problémům při provádění stavby kanalizace. 
	8/ 	Budou dodrženy podmínky Lesů ČR s. p. Plzeň č. j. 33612006/955/93/731 ze dne 12. 9. 
2006: 
při křížení řadů s tokem Kudibal bude provedeno rozebrání opevnění koryta a následné vrácení do původního stavu, po ukončení prací bude správce toku vyzván ke kontrolní pochůzce 
k pozemku p. č. 1517 v kat. Ú. Dobřív , který bude stavbou dotčen bude zřízena nájemní smlouva po dobu výstavby, po vydání kolaudačního rozhodnutí bude k uvedenému pozemku zřízeno věcné břemeno 
	9/ 	Při křížení se zařízením Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Rokycany budou 
dodrženy tyto podmínky vyjádření č. j. 472/Sv./04 ze dne 20. 10.2004: 
uložení potrubí min. 0,5 pod trub ním odpadem zásyp a zhutnění překopu vytěženou zeminou 
při případném porušení trubního odpadu je nutné dle rozsahu porušení provést opravu bud' při betonováním nebo výměnou celé roury 
stavební práce musí být provedeny dle ČSN 75 4030 
před zahrnutím křížení požadujeme přizvat ZVHS k fyzickému převzetí 
10/ Propojení výše uvedené stavby kanalizace na stávající čistírnu odpadních vod v Mirošově může být provedeno až po dokončení intenzifikace této ČOV na kapacitu 3300 EO. 
Odůvodnění 
SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35 Plzeň v zastoupení obce Dobřív požádal dopisem ze dne 31. 10. 2006 o povolení l.etapy stavby kanalizace v obci Dobřív. Projektová dokumentace byla vypracována v srpnu 2006 uvedenou firmou. 
Na základě této žádosti bylo zahájeno řízení, místní šetření bylo svoláno písemnou pozvánkou č. j. 5127-1/0ŽP/06 ze dne 13. 11. 2006. 
Město Mirošov - vlastník ČOV požadoval projednání uvedené výstavby I. etapy kanalizace s provozovatelem ČOV (REVOS Rokycany s. r. o.), proto bylo do doby výsledku jednání přerušeno řízení rozhodnutím č. j. 5127-2/0ŽP/06 ze dne 20. 12. 2006. 
Projektová dokumentace řeší vybudování splaškové kanalizace napojené na stávající přívodní stoku čistírny Mirošov. Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu 1. etapy kanalizačního systému -napojení 450 obyvatel z obce Dobřív. 
IČO:00259 047, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115 Úřední dny: pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hodin 

č.j. 5127-3/0ŽP/07 ze dne 29.1.2007 

- 4 - 

Stavba je členěna na 7 stavebních objektů a jeden provozní soubor : 
SO 01 - stoková síť S002 - výtlačný řad "V" SO 03 - čerpací stanice 
	SO 04 - 	elektropřípojka pro ČS 
	SO 05 - 	Vodovodní přípojka pro ČS 
SO 06, 07 - Oplocení ČS a příjezd k ČS a terénní úpravy 
80 01 a 02 - jedná se o odkanalizování západní části obce kolem potoka Kudibal. Kanalizační síť v 1. etapě sestává ze stok AI, E, El, E2, E3, E4, F, H a G a části hlavní kanalizační stoky A, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Celková délka kanalizace je 3429,0 m v profilech DN 200, 250 a 300 mm. Splaškové vody budou svedeny gravitační stokovou sítí do čerpací stanice (ČS), která je umístěna na pravém břehu potoka Kudibal nad jeho zaústěním do Padrťského potoka. Odtud se budou odpadní vody přečerpávat výtlakem "V", který je zaústěn do koncové šachty gravitační stoky "F". Taje napojena na stávající přívodní stoku do ČOV Mirošov. Trasy kanalizace jsou situovány do místních komunikací, v krátkém úseku do st. silnice II/117 a do polní cesty, která tvoří přístupovou komunikaci k ČOV. Křížení kanalizace se státní silnicí bude provedeno překopem po polovinách. 
80 03 - čerpací stanice je navržena jako podzemní prefabrikovaná jímka vytvořená sestavením dvou nádrží o hloubce 5,7 m. Strop nádrže je opatřen jedním vstupním poklopem a dvěma poklopy pro manipulaci s čerpadly, stanice je oplocena. ČS je opatřena bezpečnostním přepadem, na potrubí bude osazena zpětná klapka. Pro možnost mytí obsluhy, čištění objektu apod. bude do ČS přivedena pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu. V ČS budou osazena dvě čerpadla po 4,9 kW Gedno bude sloužit jako rezerva) bez mělnicího zařízení. V provozu bude vždy jen jedno čerpadlo. Vzhledem k umístění ČS v blízkosti bytové zástavby byla zpracována hluková studie k posouzení, zda provoz nové ČS Dobřív nebude ohrožovat okolní chráněný venkovní prostor staveb. Na základě této studie lze konstatovat, že při provozu ČS nedojde k překročení limitů, daných Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v denní ani noční době pro venkovní chráněný prostor staveb. 
SO 04, 05, 06 a 07 - tyto objekty řeší výstavbu elektropřípojky pro ČS, vodovodní přípojku pro ČS z materiálu PE 32x2,9 mm v dl. 7 m, oplocení ČS je navrženo lichoběžníkového tvaru o rozměrech 12xl0x12x7 m s výškou pletiva 1,6 m. 
Objekt SO 07 řeší konečné úpravy terénu po výstavby čerpací sanice a jejího okolí. 
K žádosti byly předloženy následující doklady: 
projektová dokumentace, zpracovaná v červnu 2006 projekční firmou SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35, Plzeň 
souhlas MěÚ Rokycany - odboru stavebního dle ust. § 120 cit. stavebního zákona ze dne 29. 1. 2007 
IČO:00259 047, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115 Úřední dny: pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hodin 

č.j. 5127-3/0ŽPI06 ze dne 29.1. 2007 

doklady o vlastnictví pozemků 

- 5 

stanovisko Krajské hygienické stanice, ÚP Rokycany č.j. 20876/21/06 ze dne 18.10.2006 

stanovisko Povodí Vltavy, závod Berounka s. p. v Plzni č. j. 2006/44718/343/Pa ze dne 18.9. 2006 

vyjádření vlastníků pozemků, na nichž bude stavba realizována vyjádření SÚS Rokycany č. j. č. j. 642/04 - TSÚ ze dne 26. 10. 2004 
vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Rokycany č. j. 472/Sv/04 ze dne 20. 10. 2004 
vyjádření správce toku Kudibal- Lesů ČR s.p. , Slovanská alej 36 č. j. 448/955/93/731/2004 ze dne 26. 11. 2004 

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska vodního zákona a širších vodo hospodářských zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodního díla neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 

	

Rozhodnutí obdrží: 

Účastníci řízení: 

Ing. Ladislav Jan Í k vedoucí odboru životního prostředí 

Obec Dobřív 
Správa a údržba silnic Rokycany 

Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Rokycany Lesy České republiky s. p. , Slovanská Alej 36, Plzeň 26 SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35, 30125 Plzeň 
V ojenské lesy a statky ČR, Hořovice 
Dotčené orl!ány veř. správy. 

MěÚ Rokycany - odbor stavební 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany 

Ostatní: 

Povodí Vltavy, závod Berounka s. p. , Denisovo nábř. 14, Plzeň 

Vyvěšeno:  

Svěšeno:  

IČO:00259 047, tel.: provolba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115 Úřední dny: pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hodin