Městský úřad Rokycany, odbor stavební Masarykovo nám. 1,33720 Rokycany 
	Čj: 	2526/0ST/07-4 
Vyřizuje: Jiří Hájek 
E-mail: jiri.hajek@rokycany.cz Telefon: 371 706 146 
Žadatel: 
ČEZ Distribuce, a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8,40502 Děčín 2 
                                         ˇ             ´                   ´  ˇ
VEREJNA VYHLASKA 
ROZHODNUTÍ 

Rokycany, dne: 12.9.2007 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písmo f) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 12.9.2007 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: Pavlovsko, p.p.č. 421, Nadežda Ivakinová, vzd. Vedení NN na pozemcích: stavební parcely 8 (vlastník: pí. Hájková, p. Zikmund), 9 (vlastník: p. Tengler), pozemkové parcely 20/4 (vlastník: pí. Hájková, p. Zikmund), 21 (vlastník: pí. Háj ková, p. Zikmund), 254 (vlastník: pí. Holá), 255/2 (vlastník: pí. Korandová), 256 (vlastník: pí. Kornadová), 262/1 (vlastník: Obec), PK 420 (vlastník: Ivakinovi) a PK 421 (vlastník: Ivakinovi) v kat. území Pavlovsko, kterou podal ČEZ Distribuce, a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 takto: 
I. 
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 
rozhodnutí o umístění stavby 
pro stavbu: Pavlovsko, p.p.č. 421, Nadežda Ivakinová, vzd. Vedení NN na pozemcích: stavební parcely 8, 9, pozemkové parcely 20/4, 21, 254, 255/2, 256, 262/1, PK 420 a PK 421 v kat. území Pavlovsko. 
Pro umístění a proiektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
Stavba bude umístěna /provedena na pozemcích: stavební parcely 8 (vlastník: pí. Hájková, p. Zikmund), 9 (vlastník: p. Tengler), pozemkové parcely 20/4 (vlastník: pí. Háj ková, p. Zikmund), 21 (vlastník: pí. Háj ková, p. Zikmund), 254 (vlastník: pí. Holá), 255/2 (vlastník: pí. Korandová), 256 (vlastník: pí. Kornadová), 262/1 (vlastník: Obec), PK 420 (vlastník: Ivakinovi) a PK 421 (vlastník: Ivakinovi) v kat. území Pavlovsko, jak je zakresleno na situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace a kde je umístění stavby okótováno. 
Popis stavby: PD řeší výměnu vodičů a přeložku vedení do nové trasy. Na Tuto akci navazuje úprava sítě NN v následující předchozí části vedení. Akce budou prováděny současně. Bude provedena výměna stávajících AlFe vodičů za nové AES. 
Strana 1 

II. 
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
povoluje 
stavbu: Pavlovsko, p.p.č. 421, Nadežda Ivakinová, vzd. Vedení NN na pozemcích: stavební parcely 8, 9, pozemkové parcely 20/4, 21, 254, 255/2, 256, 262/1, PK 420 a PK 421 v kat. území Pavlovsko v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1.	Stavba bude dokončena do jednoho roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
2.	Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, za jejíž správnost, úplnost a proveditelnost odpovídá projektant a která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
3.	Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Adresu a odbornou způsobilost dodavatele provádět stavbu doloží stavebník nejpozději před zahájením zemních prací. 
4.	Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací zodpovídá zhotovíte stavby. 
5.	Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
6.	Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb. Stavba bude provedena v souladu s ustanoveními, obsaženými v příslušných technických normách, zejména ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, a v souladu s dalšími platnými předpisy pro stavby těchto vedení a zařízení. 
7.	Pro stavbu budou použity výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 47 výše citovaného stavebního zákona. 
8.	Před zahájením zemních prací nutno zajistit ověření existence všech inženýrských vedení a zařízení, nacházejících se v prostoru stavby a jejich vytýčení u příslušných správců, aby nedošlo při provádění zemních prací k jejich případnému poškození 
9.	Bude-li při provádění stavby náhodně odkryta neznámá síť, je nutno ji identifikovat. Povinností příslušného správce takto nalezené sítě bude její vytýčení v terénu v rámci staveniště a toto vytýčení protokolárně předat na staveništi zhotoviteli stavby. Případné podmínky správců těchto vedení a zařízení k provádění stavby musí být plně respektovány. 
10.	Případné vypínání el. proudu, spojené s pracemi na el. zařízení (konkrétní den, hodina) bude v předstihu dohodnuto s MSS Rokycany a v dostatečném předstihu - 21 dnů - oznámeno vlastníkům všech nemovitostí, dotčených případným přerušením dodávky el. proudu. Přerušení dodávky el. proudu bude jen po dobu nezbytně nutnou, montážní práce budou prováděny bez zbytečných prodlení. 
11.	Vstupy na dotčené pozemky budou předem oznámeny jejich vlastníkům. 
12.	Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability případných stávajících staveb a zařízení v trase stavby, k nepořádku, prašnosti. 
13.	Uvedenou stavbou nesmí vzniknout žádné škody na pozemcích a stavbách. 
14.	Při realizované akci budou použité mechanizmy udržovány v dobrém technickém stavu, aby nedošlo ke znečištění ploch ropnými a jinými škodlivými látkami. 
15.	Veškeré pozemky, příp.stávající stavby a zařízení, dotčené touto stavbou, musí být po jejím dokončení řádně uvedeny do původního stavu. 
16.	Nevyužitá výkopová zemina bez příměsí dalších odpadů a cizorodých látek bude přednostně nabídnuta provozovatelům skládek pro technické účely. 
17.	Po celou dobu provádění stavby nutno zajistit bezpečný průjezd min.3,5m a přístup požární techniky a vozů zdravotní záchranné služby ke stávajícím pozemkům a stavbám. 
18.	Při provádění stavby je nutno zajistit bezpečné vstupy a vjezdy pro vlastníky stávajících pozemků a staveb. 
19.	Stavba ajejí okolí bude řádně zabezpečena dopravním značením pro provádění stavby. 
Strana 2 

20.	Přístup na pozemek p. Zikmunda bude ze západní strany z důvodu možného poškození vrat. 
21.	V zájmovém území se nachází zařízení - vodovod - ve správě obce. V komunikaci je veden vodovodní řad budovaný v letech 1979- 1982. Vodovod je veden středem této místní komunikace. Přesné zakreslení z této doby se nedochovalo. Nutno pouze upozornit na ukončení vodovodního řadu, které je v odkalovací šachtě na pozemku č. 71. Proto doporučujeme, aby poslední sloup v této lokalitě byl kopán ručně. Tím nedojde k narušení vodovodu, který je cca dva metry veden za rodinným domkem p. Rozumové s.t.p. 29/1 směrem k odkal ovací šachtici. Před zahájením zemních prací nutno požádat o vyjádření a následné vytýčení trasy 
22.	V zájm. území se nachází podzemní zařízení energetiky, 14 dnů před zahájením prací nutno stav ověřit. V ochranném pásmu (1 m na obě strany od kabelu) je nutné provést zemní práce ručním způsobem a za zvýšené opatrnosti (zák.č.458/2000 Sb.). Před zahrnutím a po zakrytí kabelu je nutná kontrola pracovníkem MSS 
23.	V místě výstavby dojde ke styku, křížení, nebo souběhu s místními nízkotlakými a středotlakými plynovodními řady a přípojkami. Přesné zaměření plynovodů pro jejich zakreslení je k dispozici v oddělení dokumentace střediska PV+RO. Souběh a křížení musí být navrženy a provedeny dle ČSN 73 6005, ČSN EN 12007/1-4 a G 702 01. Při provádění stavby musí být za všech okolností dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). Plynovody a přípojky musí být vytyčeny na místě 14 dní před zahájením výkopových prací. Veškeré zemní práce ve vzdál. menší než 1m od trasy plynovodu musí být prováděny zásadně ručně bez použití mechanizmů. Dojde-li při provádění prací k odkrytí plynovodu, je nutno před jeho záhozem pozvat pracovníka provozovatele plynovodu - p. Hlinovský, te1.:606/618 424. 
24.	Městský úřad Rokycany, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny. 
Toto rozhodnutí platí do 17.9.2009. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby. 
Účastníci řízení podle & 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 
ČEZ Distribuce, a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 
Odůvodnění 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne 27.6.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v souladu s § 78 stavebního zákona spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením, které bylo poznamenáno do spisu. 
Žádost byla předepsaným způsobem doložena. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne 30.7.2007 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 31.8.2007 (pátek) konané v místě: Na MěÚ Rokycany, odboru stavebním, č. dveří 108. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. 
Žadatel - stavebník v řízení také prokázal, že má k pozemku, na níž má být umístěna a provedena stavba, vlastnické právo, které mu dovoluje provést navrhovanou stavbu. 
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. 
Strana 3 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. 
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. 

 

Ing. Oldřich Dienstbier vedoucí odboru stavebního 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 

Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: 
Obdrží: 
Účastníci řízení:  Veřejnou vyhláškou 
Dále se doručí na dodejku: 

Datum sejmutí: .. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 2, 
prostřednictvím zástupce: P.R.O. servis ing. Kuneš, Kollárova 24,301 00 Plzeň 1 
Obec Dobřív, Dobřív 305, 33844 Dobřív 
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Město Rokycany, Odbor stavební, Masarykovo nám. 1, Střed, 33720 Rokycany 1 Obecní úřad Dobřív, Dobřív 305, 338 44 Dobřív 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 i) sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen složenkou dne 10.8.2007, podací číslo 8018702007. 
Strana 4